**CÔNG VIỆC CỦA NGÀY 12/05**

**nat**

Địa chỉ IP Private: ở từng máy cục bộ sẽ có, phân biệt và dùng ip đó để truyền thông tin cho nhau.

Địa chỉ IP public: cụm máy cục bộ dùng chung 1 ip public được chuyển đổi nhờ NAT

NAT là 1 kỹ thuật cho phép 1 hay nhiều địa chỉ IP nội miền chuyển đổi thành 1 hay nhiều địa chỉ IP ngoại miền

Bridge là kiểu kết nối giữa 2 mạng sao cho thiết bị kết nối không chứa một địa chỉ logic nào đó. Như vậy, nếu bật sang chế độ Bridge cho modem ADSL thì card mạng của bạn sẽ chứa địa chỉ Public của Internet.